Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДО**  **КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА**  **Инж. ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ**    **УВЕДОМЛЕНИЕ**  **за инвестиционно предложение**    **НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЗДРАВКОВ** – Управител на**„ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД,**  със седалище и адрес на управление гр. София, п. код 1124, район „Средец“, ул. „Янтра“ №3Б, **ЕИК 175129362**,тел. за контакт 0888 72 80 67  Пълен пощенски адрес: гр. София, п. код 1124, район „Средец“, ул. „Янтра“ №3Б  Телефон, факс и ел. поща (е-mail): [liteinvestment@iandgbrokers.com](mailto:liteinvestment@iandgbrokers.com) manzelova@gmail.com  Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  **НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЗДРАВКОВ** - Управител  Лице за контакти: МАРИНА МАРИНОВА МЪНЗЕЛОВА 0888 72 80 67  **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,**  Уведомяваме Ви, че **„ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД**  има следното инвестиционно предложение за изграждане и полагане на:  **Кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина.**  Характеристика на инвестиционното предложение:  1. Резюме на предложението  Инвестиционното предложение включва изграждането на трасе и полагането в него на подземен кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр.Бяла Слатина с дължина 285м между съществуващ стълб на ВЕЛ 20 kV Гарант и предстоящо за изграждане КТП в имота на Възложителя по друг Инвестиционен проект.  *(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*  2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:  Основните дейности и етапи за изпълнение на инвестиционното предложение са следните  -подготовка за започване на работа, трасиране на кабелната линия и организация и обезопасяване на работната площадка;  -разкъртване на пътни и тротоарни настилки;  -изкопни работи, оформяне на ширини и дълбочини на трасето;  -полагане на силов кабел 20 kV;  -направа на кабелни муфи и кабелни глави;  -обратен насип, полагане на сигнална лента, възстановяване на тротоарни и пътни настилки;  -изпитване на кабела с повишено напрежение.  Изкопът е с габарити дълбочина 90см и ширина 40см.  Полаганият кабел е нов 20 kV тип САХЕк/вн/П 3х/1х185/ с алуминиеви многожични жила, с изолация от химически омрежен полиетилен, екран от медни телове със спирално навита медна лента и външна обвивка от поливинил хлорид като се захрани от съществуващ ЖР стълб на 20 kV Гарант. Присъединяването ще стане към ЕП 20 kV “Гарант“ като се монтира РОМзК 20/200А и се изтегли до нов КТП, по друг Инвестиционен проект. При обратния насип на 30см над кабера ще бъде положена предупредителна лента от синтетичен материал, след което се дозасипва с трамбовани пластове по 20 см.  Трасето на кабела попада в сервитутите на общински имоти.  Изкопните работи ще бъдат обозначени със сигнална лента , тъй като обекта е линеен.  3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:  Инвестиционното предложение подлежи на съгласувателен и разрешителен режим, съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  Одобряващият орган е Община Бяла Слатина.  4. Местоположение:  *(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*  Гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина от кабелът ще бъде положен от КТП в „I-ви стопански двор“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07702.310.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-267/25.08.17г. на Изпълнителния директор на АГКК до съществуващ стълб на ВЕЛ 20 kV Гарант , обща дължина 285м  Координатите на югозападния ъгъл на КТП съгласно БГС 2005 година са:  Х: 4814730.519м и Y:373666.457м  Координатите на югозападния ъгъл на съществъващия стълб/присъединителна точка ВЕЛ 20 kV Гарант/ съгласно БГС 2005 година са: Х: 4814935.902м и Y:373785.423м  Не се засягат защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство.  Инвестиционното предложение не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:  *(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*  По време на строителството:  - Строителни материали: асфалт, бетон, тротоарни плочи, кабели, крепежни елементи, обсадни тръби;  - Природни ресурси -трошен камък, пясък ,чакъл;  6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:  В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.  7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:  По време на строителството се очаква образуването на емисии на вредни вещества от строителна, пътно-транспортна техника.  8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:  Съгласно плана за управлението на строителните отпадъци по време на строителството се очаква генериране на строителни отпадъци , както следва  -бетонова настилка;  -тротоарни плочки;  -асфалтова смес от уличното платно;  - почва камъни и изкопни земни маси;  По голямата част ще бъде използвана при обратния насипи възстановяване на настилките, минимално количество ще бъде третирано и транспортирано от Изпълнителя на строежа съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците по чл.11, ал. 1от ЗУО/ако се изисква съгласно действащата наредба/  9. Отпадъчни води:  *(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*  Инвестиционното предложение не води до генериране на допълнителни количества отпадъчни води.  10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:  *(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*  Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химически вещества след реализиране на Инвестиционното предложение  Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.  **Прилагам:**  1. Копие от писмо до Община Бяла Слатина за обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на Общината,  2. Нотариален акт №14 том 3 рег. 1347 дело 410 от 12.04.2017г., издаден от Служба по вписванията гр. Бяла Слатина**.**  3. Скица-виза № 15-401933-13.04.2022г за изграждане на КТП в ПИ 07702.310.55-1 стр.  4. Становище SAP № IB-33-22-30644 от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД- 5 стр.  5. Схема на трасето на Кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина.  6. Електронен носител - 1 бр.  v Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.  v Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.  v Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.   |  |  | | --- | --- | | Дата: .................... | Уведомител: ........................................  *(подпис)* | |